|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Nyilatkozat idényjellegű, egy zónaidős „H” árszabás alkalmazásához**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Érkezett: **20** |  |  | **.** |  |  | **.** |  |  | ÜK szám: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| Felhasználó neve: |  |
| Felhasználó azonosító szám:  | **1** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Felhasználási hely címe: |  |  |  |  |  |
|  |
| Fogyasztási hely azonosító: | **0** | **4** |  |  |  |  |  |  |  |  |

A „H” árszabás alkalmazását az alábbi hőszivattyús-berendezés üzemeltetéséhez igénylem:

|  |
| --- |
| **Berendezés**  |
| gyártója: Immergas S.p.A | típusjelzése: MAGIS COMBO 6 V2 |
| **Hőszivattyú**  |
| névleges villamos teljesítménye (kW): 1,6 | fűtési teljesítménye (kW): 6 | jósági tényezője (SCOP értéke): 4,58 |
| **Hőszivattyú működési rendszere** (a megfelelőt kérjük bekarikázni) |
| levegő - levegő | levegő - víz | talaj - levegő | talaj - víz | víz - levegő | víz - víz |
| A különmért áramkörön lévő hőszivattyús hőellátó rendszer **teljes egyidejű villamos teljesítménye** (kW): 1,6 |
| **A hőszivattyú várható fogyasztása (kWh)** |
| **fűtési** időszakban(október 15. – április 15.): | **nyári** időszakban (április 16. – október 14.): |

Kijelentem, hogy a „H” árszabást kizárólag a külön mért felhasználói áramkörre állandó jelleggel, megfelelő segédeszköz (szerszám) hiányában állagsérelem nélkül nem leválasztható módon, nem dugaszolhatóan csatlakoztatott, legalább 3,4 (SCOP) jósági fokú hőszivattyúk, és a napenergiából és egyéb megújuló energiaforrásokból nyert hőt épületek hőellátására hasznosító berendezések üzemeltetését közvetlenül szolgáló készülékek (pl. keringető szivattyúk, automatikák) villamosenergia-fogyasztására használom fel.

Kelt: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 felhasználó

A villamosenergia elosztás biztosítása, a csatlakozási-, és hálózathasználati szerződés teljesítése keretében kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást a www.mvmnext.hu honlapon és az ügyfélszolgálati irodáinkban elérhető Általános Adatkezelési Tájékoztatóban találhatja meg. Az ügyintézés során készített hangfelvétellel összefüggésben kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást a www.mvmnext.hu honlapon és az ügyfélszolgálati irodáinkban elérhető Hangfelvétel Rögzítésére Vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatóban találhatja meg.